{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":225,"n_cols":3,"rows_kept":225,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["版本号","改动","日期"]
["V1.16.11","1、数据上传浙江杭州改为https（增加中间件\"middleware_https\"来中转数据）","2025-03-14"]
["V1.16.10","1、山东烟台数据上传数据项有误处理","2025-03-06"]
["V1.16.9","1、佛山润琪加油站上传油站信息等数据到环保失败问题处理","2025-01-15"]
["V1.16.8","1、数据上传成都环保取消上传15L以下的交易","2024-11-28"]
["V1.16.7","1、数据上传成都环保气液比范围有误处理","2024-11-25"]
["V1.16.6","1、数据上传成都环保更新","2024-11-20"]
["V1.16.5","1、数据上传成都环保更新","2024-11-20"]
["V1.16.4","1、数据上传成都环保","2024-11-19"]
["V1.16.3","1、增加VRC36的485转USB线脱线时重新尝试打开串口的结果提示日志","2024-10-29"]
["V1.16.2","1、增加数据上传云浮环保","2024-10-22"]
["V1.16.1","1、增加数据上传武汉环保","2024-09-24"]
["V1.16.0","1、佛山环保（环保2）ip地址更改","2024-09-10"]
["V1.15.99","1、导出加油过程功能使用隐藏配置项","2024-09-04"]
["V1.15.98","1、增加导出加油过程功能","2024-08-26"]
["V1.15.97","1、宁波环保地址更换","2024-08-14"]
["V1.15.96","1、修复json字符串化时去掉空格导致时间格式有误的问题","2024-07-23"]
["V1.15.95","1、数据上传内蒙古呼和浩特环保","2024-07-17"]
["V1.15.94","1、处理日志过大时无法压缩和删除的问题","2024-07-14"]
["V1.15.93","1、揭阳环保数据上传更改某些字段格式","2024-07-12"]
["V1.15.92","1、揭阳环保数据上传地址更新且改为https","2024-07-11"]
["V1.15.91","1、数据上传唐山环保局环保要求数据只能上传10内之内的","2024-07-04"]
["V1.15.90","1、数据上传东莞环保局报警信息有误处理","2024-06-06"]
["V1.15.89","1、数据上传唐山环保局更新","2024-05-23"]
["V1.15.88","1、数据上传唐山环保局","2024-05-21"]
["V1.15.87","1、数据上传清远环保局","2024-04-18"]
["V1.15.86","1、油气回收数据上传东莞环保、中化道达尔预报警记录上传改为仅凌晨进行一次汇总","2024-04-02"]
["V1.15.85","1、修复使用中间件上传数据时在线监控不能自动监测和开启中间件的bug"]
["V1.15.84","1、修复油气回收在线监控时不时退出重启的问题\n2、广东地区将浓度传感器100ppm以下的值通过后台显示为0"]
["V1.15.83","1、油气回收数据上传湛江环保局"]
["V1.15.82","1、油气回收数据上传沈阳环保地址更改更新"]
["V1.15.81","1、油气回收数据上传沈阳环保地址更改"]
["V1.15.80","1、优化油气回收在线监控系统与其守护程序之间的监控判断和使用体验更新"]
["V1.15.79 ","1、优化油气回收在线监控系统与其守护程序之间的监控判断和使用体验更新"]
["V1.15.78","1、优化油气回收在线监控系统与其守护程序之间的监控判断和使用体验"]
["V1.15.77","1、广东中石化连续5笔的预警都只报第一天预警，不和比例混一起，比例的按照实际报\n2、优化油气回收在线监控系统与其守护程序之间的监控判断和使用体验"]
["V1.15.76","1、数据上传深圳揭阳数据格式问题处理","2024-01-25"]
["V1.15.75","1、数据上传北京中石化格式处理（完成联调）","2024-01-16"]
["V1.15.74","1、数据上传深圳揭阳数据格式问题处理","2024-01-16"]
["V1.15.73","1、数据上传深圳环保数据问题处理","2024-01-09"]
["V1.15.72","1、数据上传佛山环保问题处理更新"]
["V1.15.71","1、数据上传佛山环保问题处理更新"]
["V1.15.70","1、数据上传佛山环保问题处理"]
["V1.15.69","1、数据上传北京中石化联调"]
["V1.15.68","1、数据上传北京中石化联调"]
["V1.15.67","1、数据上传北京中石化联调"]
["V1.15.66","1、数据上传北京中石化联调"]
["V1.15.65","1、数据上传惠州环保协议更新"]
["V1.15.64","1、数据上传浙江台州"]
["V1.15.63","1、数据上传惠州环保协议更新"]
["V1.15.62","1、数据上传云浮环保协议更新"]
["V1.15.61","1、VRC36配置工具更改协议字段\n2、修复传感器数据记录不连续问题"]
["V1.15.60","1、油气回收数据上传珠海环保预报警记录上传改为仅凌晨进行一次汇总"]
["V1.15.59","1、油气回收数据上传烟台数据乱码问题处理"]
["V1.15.58","1、油气回收数据上传北京中石化"]
["V1.15.57","1、北京地区调整气液比范围"]
["V1.15.56","1、数据上传阳江环保问题更改"]
["V1.15.55","1、浙江地区气液比自动调整0.1"]
["V1.15.54","1、油枪运行显示离线问题处理"]
["V1.15.53","1、数据上传张家口环保局更新"]
["V1.15.52","1、数据上传张家口环保局更新"]
["V1.15.51","1、数据上传张家口环保局"]
["V1.15.50","1、修复V1.15.44到V1.15.49版本凌晨预报警统计与实际枪号不对应的问题"]
["V1.15.49","1、修复版本升级后广州环保主界面显示离线的问题\n2、油气回收在线监控根据会议要求删除故障数据功能，对严重气液比连续多笔超标的油枪进行锁枪，以避免油枪抽气硬件故障后继续加油导致更多的气液比超标"]
["V1.15.48","1、修复压力测试时油枪拔线与重连后台状态变化延迟的问题\n2、修改访问VRC36多个板时轮询顺序非自然数顺序的问题\n3、改善VRC36的重连机制。之前的后台支持VRC36断线重连，但仅限于在后台启动时VRC36的485转USB口是已经连到电脑上的，启动后再连上无效，必须重启后台。改善使得任何时候接入485都能够进行重连\n4、根据压力测试的情况，将最大时延范围从以前的50至1000毫秒改为2500至3000毫秒\n5、油枪脱网后后后台显示离线状态的最大时间改为96秒"]
["V1.15.47","1、交易查询界面取消气压力等列，报表中进行隐藏，需要查看时展开"]
["V1.15.46","1、可配置主板数量从24扩展至48\n2、删除不同工况下气液比补偿的工具和功能（该功能最初是因为环保三项检测时导致气液比偏低而进行补偿，实际原因是部分检测时没有接好油气管道或者输入空气导致气压低等问题，该问题可以通过其他方法去解决，删除该工具是为了避免别人觉得是在作弊）"]
["V1.15.45","1、修复点击枪详情后显示枪号不一致问题"]
["V1.15.44","1、广东中石化上传按售后要求取消连续5笔超标的天数累计\n2、改善与VRC36之前的通讯机制，改善通讯日志"]
["V1.15.43","1、浙江中石化预警值上传问题处理"]
["V1.15.42","1、再次优化程序启动（初始化）速度（由于油站有的油枪不加油也配置进去，或者长期基本不加油，大大拖慢程序初始化时对预报警天数的统计速度，因此暂定为如果发现该枪持续35天没有加油，则不再对该枪在对应35天前的数据进行统计）\n2、阳江数据上传正式地址"]
["V1.15.41","1、修复上个版本在东莞油站升级后运行出错的问题\n2、优化程序启动速度（预报警天数统计放在加载界面后。而由此会有影响的是加载界面后如果点击枪详情或者进行枪配置，需要等待后台完成所有统计才行）"]
["V1.15.40","1、修复东莞卸油区上传标志没开启问题"]
["V1.15.39","1、数据上传安徽合肥环保局"]
["V1.15.38","1、数据上传珠海环保局"]
["V1.15.37","1、数据上传烟台问题修复"]
["V1.15.36","1、数据上传烟台问题修复"]
["V1.15.35","1、数据上传浙江高速问题修复"]
["V1.15.34","1、数据上传浙江高速问题修复"]
["V1.15.33","1、数据上传烟台环保问题修复"]
["V1.15.32","1、数据上传烟台环保（数据对接方更改）"]
["V1.15.31","1、数据上传阳江更新字段格式\n2、当上传是网络连接问题时，平台上传提示处从“上传失败”改为请检查网络，里面详情说明改为具体的网络报错信息（不同的上传方式会有区别）\n3、宁波上传更改配置数据的某些平台审核不通过参数"]
["V1.15.30","1、数据上传中山智慧平台"]
["V1.15.29","1、提供浙江地区可配置1.0-1.2气液比范围的版本"]
["V1.15.28","1、数据上传阳江环保"]
["V1.15.27","1、浙江高速上传增加支持https"]
["V1.15.26","1、更新上个版本版本号问题"]
["V1.15.25","1、增加数据上传浙江高速\n2、修复浙江中石化预报警问题（预报警统计日期规则从统计所有改为只统计当前及之前的日期）"]
["V1.15.24","1、增加广州中石化连续5笔超标计入预报警累计天数的规则\n2、是否累计5笔的界面统一成一个，按照累计笔数来进行累计，不累计的累计笔数为0"]
["V1.15.23","1、增加数据上传佛山市环保（新协议，目前南海区使用，顺德的依然用旧协议）"]
["V1.15.22","1、广州环保数据上传加密"]
["V1.15.21","1、数据上传宁波环保"]
["V1.15.20","1、广州环保枪运营数据格式问题修改"]
["V1.15.19","1、修复油枪详情界面气液比不显示问题"]
["V1.15.18","1、数据上传中化道达尔更新"]
["V1.15.17","1、数据上传中化道达尔"]
["V1.15.16","1、交易回叫界面主板选择框改为点击后弹出数字键盘进行输入"]
["V1.15.15","1、当油站没有传感器时延长上传离线的判断时间"]
["V1.15.14","1、广州数据上传改善"]
["V1.15.13","1、广州环保ip统一在安装包内进行更新"]
["V1.15.12","1、广州数据上传加大数据的收发允许延时以尝试提高在网络不稳定时数据发送接收的成功率"]
["V1.15.11","1、主界面油机的枪号排列从以前的先横向排列改为先纵向排列，且两列枪数量尽量平均\n2、当主板地址配置重复时弹出提示\n3、改善运行状态的判断、守护程序的启动、程序窗口错误引起程序弹窗的问题"]
["V1.15.10","1、改善软件重启初始化时退出的问题"]
["V1.15.9","1、修复油机更改ip时可能报枪数超过8的错误\n2、修复TQC油枪心跳传后台而后台没有配置对应枪号的回复数据有误问题"]
["V1.15.8","1、烟台环保上传问题更改"]
["V1.15.7","1、广东中石化上传接口地址更换\n2、山东烟台环保另加一个配置项到平台2"]
["V1.15.6","1、油气回收山东省环保协议更换开发问题修复"]
["V1.15.5","1、油气回收山东省环保协议更换开发"]
["V1.15.4","1、软件的配置、显示等从原来以主板为最上层结构调整为以加油机为最上层结构"]
["V1.15.3","1、修复新界面问题"]
["V1.15.2","1、深圳环保协议增加环保锁枪功能"]
["V1.15.1","1、主界面整体调整\n2、其它界面调整布局、颜色等\n3、浓度传感器预报警机制调整\n\t2.1 从判断当天出现过的最大值来作为预报警的状态改为用当前值来判断；\n\t2.2 判断多天预警的方式：前面几天有过预报警，当前状态为预报警则天数累加，当前状态正常则持续天数为0\n4、了解到市面目前基本不再有1024*768分辨率的屏幕，暂时不再支持对该类型屏幕的兼容\n5、安装流程增加手动安装字体"]
["V1.14.131","1、深圳环保协议增加环保锁枪功能"]
["V1.14.130","1、广东中石化接口调整"]
["V1.14.129","1、东莞上传问题修复\n2、惠州上传问题修复"]
["V1.14.128","1、广东中石化上传接口更改"]
["V1.14.127","1、广东中石化上传接口更改\n2、广东中石化故障上报时锁枪"]
["V1.14.126","1、油气回收数据上传惠州环保局"]
["V1.14.125","1、广东中石化上传接口更改"]
["V1.14.124","1、管线压力主界面的显示放入二级窗口\n2、管线压力的值改为传感器本身的值"]
["V1.14.123","1、\t解决各类数据查询、报表导出时产生的界面卡顿、无法操作其他页面、程序崩溃等问题\n2、\t提高数据查询、报表导出的速度，增加各类报表的生成成功提示，其中交易和环境数据报表有生成时的进度显示\n3、\t查询数据的结果显示从显示所有改为分页显示模式，有首页、上一页、下一页、末页的跳转按钮和可输入要跳转的页面进行跳转\n4、\t当上传平台2为广东中石化时，解锁油枪需要密码，当前版本密码计算规则为日期的月和日的两倍，如不到4位则后面补1，如9月22号的密码为922*2=1844；1月1号是101*2=202再补1是2021（注意该密码的计算规则只能是公司售后等内部人员等知晓，不能透露给中石化油站的站长和员工等）"]
["V1.14.122","1、增加数据上传云浮环保局\n2、数据查询和报表导出速度等优化"]
["V1.14.121","1、管线压力除了明确规定范围的地方，不做超标判断和更改显示文字的颜色"]
["V1.14.120","1、增加数据上传揭阳环保局"]
["V1.14.119","1、修复佛山南海地区上传气液比统计有误的问题"]
["V1.14.118","1、软件界面查询报表等“液阻”字样根据需求改为“管线压力”或者“管压”\n2、交易数据查询结果按需求改为时间倒序\n3、修复汕头地区有时程序崩溃重启的问题"]
["V1.14.117","1、数据上传重庆环保（新）问题修复"]
["V1.14.116","1、增加数据上传重庆环保（新）"]
["V1.14.115","1、扩展心跳命令修改"]
["V1.14.114","1、扩展心跳命令"]
["V1.14.113","1、浙江高速取消0.3以下判断为故障数据"]
["V1.14.112","1、修复广东中石化上传问题"]
["V1.14.111","1、广东中石化增加禁用报表导出功能"]
["V1.14.110","1、修复沈阳数据上传问题"]
["V1.14.109","1、修复沈阳数据上传问题"]
["V1.14.108","1、广东中石化上传调整"]
["V1.14.107","1、修复汕头地区使用程序出错问题"]
["V1.14.106","1、修复沈阳数据上传问题"]
["V1.14.105","1、修复山东烟台数据上传问题"]
["V1.14.104","1、广东中石化上传新增接口"]
["V1.14.103","1、修复上传沈阳环保局的一些数据问题"]
["V1.14.102","1、修复上传沈阳环保局的一些数据问题"]
["V1.14.101","1、修复上传沈阳环保局的一些数据问题"]
["V1.14.100","1、修复上传沈阳环保局的一些数据问题"]
["V1.14.99","1、修复上传汕头环保局的一些数据问题"]
["V1.14.98","1、修复上传汕头环保局的一些数据问题"]
["V1.14.97","1、增加数据上传汕头环保局"]
["V1.14.96","1、修复未开启的传感器提示地址超出范围问题\n2、修复地址冲突的传感器数值异常问题"]
["V1.14.95","1、增加气体浓度传感器数值超标时的声音报警与主界面文字闪烁效果"]
["V1.14.94","1、修复站报表有时生成失败的问题"]
["V1.14.93","1、修复新增的气体传感器如果是本安型时的显示问题"]
["V1.14.92","1、修复油罐报表等在win7上生成出错问题"]
["V1.14.91","1、佛山东莞深圳上传数据加密前记录日志以供分析"]
["V1.14.90","1、广东中石化连续5笔不合格如果处于第当前预警第四天则触发上报故障\n2、修复中石化上传日期问题"]
["V1.14.89","1、修复站报表生成出错问题\n2、北京数据上传模块调整以适应北京环保平台更换"]
["V1.14.88","1、修复非5比交易累计地区气液比超标天数不累计问题\n2、完善更多油罐与温度传感器的显示和预报警等功能"]
["V1.14.87","1、增加更多油罐与温度传感器配置与查询\n2、修复广东中石化与环保上传掉线问题"]
["V1.14.86","1、重新开发升级时更新配置文件的工具UpdateConn.exe"]
["V1.14.85","1、修复中石化token过期上传失败问题\n2、中石化数据上传凌晨数据延迟10分钟发送以免中石化服务器时间依然处于昨天"]
["V1.14.84","1、修复油枪某天不加油时上传环保数据依然累计预报警天数的问题\n2、修复气体浓度为负数时报警的问题（未完全修复浓度存在负数的问题）"]
["V1.14.83","1、修复站报表在某条枪没有记录时生成失败的bug\n2、广东中石化降低请求token的频率"]
["V1.14.82","1、浓度传感器数量从4个扩展为18个（目前硬件共16路不能全部配置）"]
["V1.14.81","1、在交易记录查询与报表中增加VRC36的VCC故障信息项（报表中该列隐藏，需要手动拉开隐藏列才能看到，位置在pwm列后面）\n2、广东中石化接口更改\n3、深圳环保局某些数据小数点后从一位改为两位\n4、增加油罐压力的开启关闭设置"]
["V1.14.80","1、预警判断天数改为从35之外找到加油大于等于5笔的那天的第二天开始（修复浙江中石化反馈的预警天数问题）"]
["V1.14.79","1、交易回叫回复中的加油点字段填油机上传交易中的加油点，而非之前后台用的油机号"]
["V1.14.78","1、TQC支持交易回叫\n2、交易回叫中增加气液比补偿值字段"]
["V1.14.77","1、修复打开枪详情窗口容易崩溃的bug\n2、预警判断天数改回35天\n3、增加TQC的单枪补偿\n4、配置文件设置字段来判断是否进行气液比整站补偿"]
["V1.14.76","1、北京地区增加气液比整站补偿\n2、沈阳地区预报警范围根据客户要求改为0.9-1.3"]
["V1.14.75","1、增加数据上传沈阳环保"]
["V1.14.74","1、增加数据上传沈阳环保"]
["V1.14.71","1、江门地区预报警规则按新国标设置"]
["V1.14.70","1、主平台为浙江中石化地区液阻显示改为液阻传感器本身的值\n2、主平台为浙江中石化地区增加气体浓度误差范围，小于该范围的置为0；该值默认为100，需要修改可到配置文件油罐配置区域最后那里修改gasoffset的值"]
["V1.14.69","1、上传平台1可以不做配置，对应配置值填1000时主界面显示“无配置”\n2、修复气液比超标但累计不到5笔时上传预报警数据是预警的bug   或   修复预警天数与环保不一致的bug（不是立刻生效，可能是第二天更正或者依情况而定）"]
["V1.14.68","1、改善数据江门上传环保局的稳定性\n2、广东中石化增加锁枪报警和上传历史预警数据"]
["V1.14.63","1、油气回收可以设置用大字体显示油流速等来供测试\n2、实时数据加入油流速、PWM，加油数据加入最大气压力、PWM（查询、报表中也增加）\n3、增加VRC36通讯方式的交易回叫功能（TQC暂不支持）\n4、TQC、VRC36与后台的交易协议加入提枪时间。交易时间不再使用后台时间而是使用油机交易传上来的挂枪时间。（目前后台可以兼容VRC36新旧两种版本，但旧版本不支持交易回叫功能，依然使用后台时间为交易时间。可以通过查询交易看提枪时间是否为空来判断新旧版本。如果后续不需要再兼容可以去掉兼容功能，让不支持交易回叫的VRC36主板必须升级后才能上传交易\n5、按浙江中石化要求将该地区的预报警天数累计方式从不加油不累计改为如果已经出现预警、后面天数即使不加油也累计预警天数"]
["V1.14.62","增加数据上传江门环保局"]
["V1.14.61","1、增加数据上传南京环保局、广东中石化、福建厦门环保局、东莞环保局、深圳环保局\n2、按新国标增加严重气液比预报警功能\n3、按新国标增加气体浓度三天预警转报警的功能\n4、安装包里的安装程序仅保留1366*768分辨率的（如果屏幕分辨率是1024*768可以在安装程序运行完成后再双击另一个bat文件进行切换）\n\n另（内部知道就行）：增加不同工况下气液比补偿的功能"]
["V1.14.55","1、增加双硬盘备份功能\n2、增加平台2上传佛山顺德（也为佛山市）（平台1之前已有上传佛山顺德，但如果需要同时上传佛山南海与佛山顺德，则平台1配置为佛山南海，平台2配置为佛山顺德。注：同时上传不同地区的只能以地区之一的预报警等规则为准）\n3、增加平台2上传油气回收远程测试系统（平台1和平台2上传远程测试系统用的都是新国标，但主平台设为为平台2时将0-0.3的气液比归为故障数据）"]
["V1.14.54","浙江中石化、广州、佛山暂时将0-0.3的气液比归为故障数据，不做气液比超标判断与上传\n优化报表导出速度，其中枪报表增加导出进度文字提示\n各种传感器查询间隔从5秒钟改为30秒\n气体浓度预报警值根据新国标进行修改（未实现多天预警累计到报警的功能）\n改善数据上传广州地区的稳定性"]
["V1.14.51","增加数据上传浙江金华环保局（中间件转发）\n调整VRC36轮询周期"]
["V1.14.48","增加数据上传湖南长沙环保局\n修复升级时极少能触发的一个改变原有油机枪号配置的bug"]
["V1.14.47","浙江中石化暂时屏蔽错误数据上传"]
["V1.14.46","1、实现山东青岛数据上传（使用中间件）\n2、增加点击主界面上传平台区域弹出详细上传情况的对话框\n3、删除油枪配置界面串口号的显示与配置；油机列表显示的串口号改为配置文件里所配置的VRC36的串口号，配置为0时不显示，打开失败显示comm:null\n4、修复浙江中石化重启无法读取未上传加油数据的问题\n5、改善浙江中石化数据上传时间问题\n6、修复V.1.14.42等最近几个版本生成环境报表出错的问题（初次安装影响）\n7、修复佛山南海密闭数据上传问题\n8、浙江中石化数据上传按其技术标准/国标修改P/V阀预报警规则，取消标准里面没有明确规定的P/V阀临界比例、后处理的预报警显示和声光报警，取消对应预报警数据的上传\n9、将程序开启时读取未上传的交易天数从1天改为30天，运行时尝试重传交易的次数从1天改为10天，其它非环境数据的数据类型运行时的尝试重传天数保持1天"]
["V1.14.42","1、修复V1.14.34版本升级后联网运行出错的问题；\n2、增加浙江中石化、山东烟台（云端更换）的联网；\n3、增加配置文件里上传平台2，主平台，是否开启平台2远程传输的配置（需要注意由于配置方式改变，之前浙江地区环保局与浙石油的程序如果升级，“是否开启远程传输”的配置需要重新按照新的配置方法来配置开启）\n4、修复V1.14.36版本配置为浙江中石化开启报警锁枪、液阻非规则报警的问题；"]
["V1.14.34","1、修复后台使用VRC36通讯方式时重复向环保局上传交易的问题"]
["V1.14.33","1、增加数据上传佛山顺德地区（已跟环保联调）"]
["V1.14.32","1、根据北京整改要求进行修改\n       根据该要求，在使用地区配置为北京时，油气回收主界面取消对P/V阀、P/V阀临界比例、后处理的预报警显示和声光报警，取消对应预报警数据的上传；取消各类浓度超标时的字体变红提示，仅保留传感器本身的数据与离线时的提示。其它地区不做更改"]
["V1.14.31","1、修复锁枪的bug\n另：\n油气回收在线监控系统新版本V1.14.31_update1\n1、修复V1.14.31后台使用VRC36通讯方式时重复向环保局上传交易的问题"]
["V1.14.30","1、修复本安型浓度传感器在某种情况下显示正常与非正常切换的bug\n2、改善数据上传的稳定性（修改上传http协议，头部connection的值改为close；发送完增加关闭socket）"]
["V1.14.29","1、交易数据上传浙石油根据其要求把某些字段改成两位小数精确度\n2、增加15升以下的无效气液比交易数据的上传\n3、手动解除气液比报警锁枪后改成当天可加油，第二天如果还超标则继续锁枪（之前是解锁后两个小时内可加油）"]
["V1.14.28","1、增加数据上传重庆环保局"]
["V1.14.27","1、远程数据上传在主界面的远程连接那里提示增加“请检查网络”提示，以前都是显示“上传失败”或者“离线”，无法区分是否是网络本身有问题，现在改为如果是网络有问题则显示“请检查网络”\n2、山东烟台环境数据上传频率环保局说太高，现改为30秒上传一次，由于在线监控目前环境数据采集是定为5秒钟的，所以只能暂时将采集的环境数据的一部分地发给环保局，并非发送全部数据（烟台环保局该类数据上传要求即时上传，非打包方式）\n3、浙江环保局与浙石油数据上传配置文件那里加多一层是否开启远程传输的配置，也就是说新安装或者第一次升级后还需要在对应配置那里再另外各自设置一下，如此油站如果没连接环保局或者浙石油，后台就不需要发送无用的数据。同时主界面远程连接那里之前仅显示环保局的连线状态，现改为假如油站没有连环保局而连的是浙石油，则显示浙石油的连线状态"]
["V1.14.26","1、远程数据上传在主界面的远程连接那里提示增加“请检查网络”提示，以前都是显示“上传失败”或者“离线”，无法区分是否是网络本身有问题，现在改为如果是网络有问题则显示“请检查网络”\n2、山东烟台环境数据上传频率环保局说太高，现改为30秒上传一次，由于在线监控目前环境数据采集是定为5秒钟的，所以只能暂时将采集的环境数据的一部分地发给环保局，并非发送全部数据（烟台环保局该类数据上传要求即时上传，非打包方式）\n3、浙江环保局与浙石油数据上传配置文件那里加多一层是否开启远程传输的配置，也就是说新安装或者第一次升级后还需要在对应配置那里再另外各自设置一下，如此油站如果没连接环保局或者浙石油，后台就不需要发送无用的数据。同时主界面远程连接那里之前仅显示环保局的连线状态，现改为假如油站没有连环保局而连的是浙石油，则显示浙石油的连线状态"]
["V1.14.25","1、浙石油实现未上传交易数据在重启油气回收在线监控系统时的重传功能（查询界面对应上传标志2）\n2、增加非北京地区油枪和各类传感器的离线故障数据上传\n3、修复在登录框用键盘时按ESC直接登录的bug\n4、修复上个版本启动错误提示问题（浙石油现场已经即时改好，但当时更新的安装包没统一重新发出）\n5、修复查询或导出报表时无法与油罐等传感器进行通讯的bug（V1.14.23已改，但没写出来）"]
["V1.14.24","1、增加数据上传浙石油\n注：该版本支持同时传浙江环保局和浙石油，但浙石油的暂时未实现未上传交易数据在重启油气回收在线监控系统时的重传功能，而且按照先前讨论的，主界面显示的是环保局的连线状态，浙石油的无法实时看出连线状态，只能通过日志或者询问浙石油是否收到数据来判断"]
["V1.14.23","1、修复上个版本查询与生成报表导致系统退出的问题"]
["V1.14.22","1、增加北京地区油枪和各类传感器的离线故障数据上传"]
["V1.14.21","1、修复枪号总数显示错误问题\n2、增加冷凝、人孔井1和人孔井2总共3路气体探测器，兼容隔爆型和本安型\n3、增加配置文件配置工具C:\\VR\\iniConfigTool.exe（目前仅支持配置传感器）\n4、增加油气回收守护程序，与油气回收在线监控系统相互监控运行状态，15秒检测到对方程序未启动或未响应则重启对方程序。注：同时关闭两个程序则无法再重启。开机自动启动，并最小化在任务栏。"]
["V1.14.20","1、实现山东烟台上传环保局协议"]
["V1.14.19","1、佛山数据上传远程协议预报警数据密闭数据项放P/V阀预报警数据，油罐压力数据项放油罐零压数据"]
["V1.14.18","1、修复V1.14.11到V1.14.17版本在某些油站生成报表出错的bug"]
["V1.14.17","1、按佛山南海要求修改油罐压力预报警规则\n2、修复广州远程协议某些数据没有上传的bug\n3、实现湖南远程数据上传与对接联调"]
["V1.14.16","1、调整山东气液比预报警范围"]
["V1.14.15","1、实现广州上传环保局协议"]
["V1.14.14","1、实现山东上传环保局协议"]
["V1.14.13","1、按照佛山南海提供的气液比、油罐等传感器的预报警新标准更新程序"]
["V1.14.12","1、实现佛山南海上传环保局协议"]
["V1.14.11","1、实现需求： 枪报表中增加15L以下的数据\n2、点击报表生成按钮后把鼠标状态改为忙碌状态以清楚知道是否已经点击到了按钮"]
["V1.14.10","1、按浙江地区最新远程上传协议调整代码\n2、增加浙江远程连接的参数配置与主界面的地区显示\n3、调整上传数据的临界值处理\n4、增加北京和浙江地区的油枪关停启用数据的上传\n5、增加远程数据上传失败时的主界面提示\n6、更新《油气回收在线监控系统安装配置使用更新文档》\n7、更新《油气回收各地区预报警规则与参数列表》"]
["V1.14.9","1、\t根据北京环科院最新文件《DB11 208-2019 加油站油气排放控制和限值.pdf》里面的6.3.4 \n（在24 h（自然日）内，在线监控系统应监测和保存每次加油的A/L，当每条加油枪有效A/L（每次连续加油量大于15 L）处于表5规定范围的次数达到总次数的25%，在线监控系统应预警，连续5 d出现预警状态应报警，若当日某加油枪加油次数小于5次时，在线监控系统不对该加油枪进行A/L预警和报警判断，并与次日加油次数进行累计，直至大于等于5次后再进行A/L预警和报警判断；在线监控系统应自动关闭A/L报警的加油枪。）\n进行调整气液比预报警规则（目前不足5笔累计到次日规则的使用地区有北京与浙江，其它地区保留以前的规则）\n2、取消上次增加的安装升级时如果没有关闭油气回收系统等的错误提示，原因是该改动有时导致配置文件被覆盖，升级是否成功以软件界面左上角的版本号为主"]
["V1.14.8","1、修复第一次运行监控系统没连上油罐等数据时不是全部显示红色字体的“离线”问题\n2、数据查询过程中把鼠标状态改为忙碌以清楚知道是否点击到查询按钮与什么时候查询结束\n3、调整北京、浙江地区的预报警参数，详细参考“油气回收各地区预报警参数列表 2019.8.23.xlsx”。注：北京与浙江（杭州）地区之前使用同样的城市地区配置，现在要区分先暂时用配置项[UserID] web那里区分，同时浙江地区目前由于远程接口改动无法连接远程\n4、主界面左下角增加远程连接的在线离线状态显示，判断周期为10秒\n5、修复VRC36通讯处理数据时最后一位为fa时处理有误的bug（由于更改了处理函数需要测试VRC通讯是否正常）\n6、增加安装升级时如果没有关闭油气回收系统等的错误提示，必须先关闭正在运行的油气回收系统后方可安装升级成功"]
["V1.14.7","VRC485通讯协议改为后台主动油机被动"]
["V1.14.6","1、修复VRC方式回复数据长度的格式问题"]
["V1.14.5","1.\t支持VRC总线通讯方式\n\n配置方式：在C:\\VR下的conn.ini文件里配置总线实际使用的串口号和油机一致的波特率。之前在后台油机配置里的串口配置界面暂时保留，但配置不再生效"]
["V1.14.4","1、\t增加数据上传湖南中石化"]
["V1.14.2","1、\t登录密码从123改为123970\n2、\t未登录时不再能查询数据与生成报表，只显示监控界面"]
["V1.14.1","1、\t登录密码从默认改为123\n2、\t最大油枪数从48扩展到96，主界面点击“监控”与右边的“>>”切换\n \n3、\t最大油机数从12扩展到24，配置界面点击 “油机列表“与右边的”>>”切换，右边也有滚动条可以拖动\n \n4、油机配置增加串口comm配置并显示上图的油机ip后面（目前仅是配置，不涉及其它功能）"]
["V1.14","1、\t修复上个版本加油导致系统关闭的bug\n2、\t液阻计算方式改为：液阻=液阻传感器的值-油罐压力的值\n3、\t加油记录添加液阻字段，值为挂枪前最后收到的液阻值"]
["V1.13","1、当 “油罐状态”显示“离线”时其它传感器也都显示“离线”；当某个传感器的收到的数据为空（串口数据为 00 00）时，显示“数据错误”，但后台依然保持对错误数据的计算，错误数据在查询环境数据里对应的数据分别为：油罐压力（-4500），油罐温度（-71.2），液阻（油罐压力值+4500），油气浓度（2147483647），其中油罐压力和液阻可能配置了零压误差会有点不同，油气浓度在显示上传方面（目前没有）会变为-25\n2、安装包的安装批处理文件运行后增加提示是否安装升级，以免误操作多次点击重复运行导致C盘VR目录下的配置文件conn.ini里面的各项配置的值无法继承升级前的配置值，而是被清空或重置"]
["V1.12 ","修复内存泄漏问题"]
["V1.11","一、日志文件（以前C:\\\\VR下的通讯日志log，远程通讯日志Weblog都放到C:\\\\VR\\\\log的对应子文件夹下面，子文件夹log记录与油机、串口间的通讯日志、Weblog_BJ记录和北京网站之间的通讯日志、log_error记录某些错误信息）\n2、北京协议的加油数据中的气液比值按原本的数据位上传，之前的按照协议的是乘以100倍。其它数据如果超出协议规定的范围，可能会引起油气回收后台出错退出，此类日志记录在log_error中"]
["V1.7","北京/杭州协议增加重传功能，修复油机枪号有时为0的问题"]
["V1.5","支持各个传感器；可配置北京与杭州上传地址；开发上海地区上传协议（使用自己的服务器进行中转）"]
["V1.3","完善远程上传报警数据项"]
["V1.2","一、\t交易记录以后台时间为准，油机时间只在日志中记录\n二、\t当油机传过来数据中的枪号与后台中该油机所配置的枪号对不上时，后台不回复非心跳数据（心跳数据没有枪号），并在日志中做相应说明"]